|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МОТОРНА ВОЗИЛА - ТРАКТОРИ ГУСЕНИЧАРИ ЗА УРЕЂЕЊЕ СНЕЖНИХ ТЕРЕНА (ТАБАЧИ)** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Табела 1.** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Тип** | **Година производње** | **Снага мотора** | **Број мотора** | **Запремина** | **Носивост капацитета** | **Број шасије** | **Набавна вредност** | **Место локације** |
| 1. | PB 280/28 | 1996. | 205KW/278KS | 2120.7135 | 8270 cm3 | 1.500 kg | WKK81400001011753 | 4.916.877,88 | Златибор |
| 2. | PB 260/30 | 1994. | 191KW/260KS | 211.67465 | 8270 cm3 | 1.500 kg | WKK81400001011422 | 4.250.000,00 | Копаоник |
| 3. | PB 100/33 | 2007. | 130KW/177KS | 904.947.00-642875 | 4250 cm3 | 1.500 kg | WKU4821MA7L011059 | 1.450.050,00 | Копаоник |
| 4. | PB 200/36 | 1988. | 140KW-190KS |  | 5675 cm3 | 1.200 kg | WKK81300001013357 | 1.450.050,00 | Копаоник |
| 5. | PB 200 - 31 | 1989. | 141KW/192KS | 369.00.500.37769 | 5675 cm3 | 1.200 kg | WKK81300001013695 | 1.595.055,00 | Златибор |
| 6. | PB 600/20 | 2007. | 259KW/400KS | 458.991-00-132682 | 12.800 cm3 | 1.500 kg | WKU5826MA7L010513 | 20.224.181,48 | Копаоник |
| 7. | PB 600/21 | 2007. | 259KW/400KS | 458.991-00-132714 | 12.800 cm3 | 1.500 kg | WKU5826MA7L010515 | 20.405.531,07 | Копаоник |
| 8. | PB 300/35 | 2007. | 240KW/326KS | 926.915-00-531891 | 7200cm3 | 1500 kg | WKU5825MA6L012970 | 17.363.006,65 | Златибор |
| 9. | PB 300/26 | 2007. | 240KW/326KS | 926.915-00-694556 | 7200cm3 | 1500 kg | WKU5825MA7L013010 | 17.510.859,54 | Стара планина |
| 10. | PB 280 | 1995. | 205WK | 46181652 | 8270cm3 | 1500 kg | WKK81400001011800 | 4.916.877,88 | Стара планина |
| 11. | PB 600/22 | 2007. | 360KW/490KS | 45899100126261 | 12800cm3 | 1500 kg | WKU5826MA7L010395 | 20.126.824,29 | Копаоник |
| 12. | PB 300/24 | 2007. | 240KW/326KS | 92691500658929 | 7200cm3 | 1500 kg | WKU5825MA7L012983 | 17.510.859,54 | Копаоник |
| 13. | PB 300/25 | 2007. | 240KW/326KS | 92691500657647 | 7200cm3 | 1500 kg | WKU5825MA7L012982 | 17.510.859,54 | Копаоник |
| 14. | PB 600/23 | 2007. | 360KW/490KS | 45899100126918 | 12800cm3 | 1500 kg | WKU5826MA7L010394 | 19.956.883,51 | Копаоник |
| 15. | Табач са витлом | 2004. |  | 87013000 |  |  | DW60240 | 16.852.249,00 | Копаоник |

**УКУПНО: 186.040.165,38 дин**

**Преглед података о објектима , о броју пп апарата, о систему за противпожарну заштиту у којима су смештена моторна вотила – трактори гусеничари за уређење снежних терена (табачи снега)**

**Табела 2**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место локације** | **Објекат** | **Конструкција објекта** | **пп апарати** | **Систем за дојаву пожара** | **Број табача који је смештен у објекту** |
| **Копаоник** | Зграда специјалне механизације - Хангар (састоји се из два дела ) | Ципорекс блок и комбинација металне конструкције | S-9V (3 ком.) S - 6V (2 ком) S-9 (2 ком.) S-3 (2 ком.) CO2 - 5 (1 kom.) CO2 - 101 (1kom.) HL - 3 (1kom) | Дојава пожара и гашење распршеном водом - ТИП ДРЕНЏЕР | 10 |
| **Стара планина** | Хангар | Склоп челичних елемената-рамова распона 22.7m, на које се ослањају рожњаче - носачи кровног покривача од сендвич панела | S - 50 (1 ком.) S - 9 (5 ком.) | \_ | 2 |
| **Златибор** | Хангар | Склоп челичних елемената-рамова распона 22.7m, на које се ослањају рожњаче - носачи кровног покривача од сендвич панела | S - 9 (7 ком.) CO2 5kg (1 ком.) | \_ | 3 |